**Suchy lód**

Lód suchy jest to zestalony dwutlenek węgla, szeroko stosowany w chłodnictwie. Przy normalnym ciśnieniu ma temperaturę -78,5°C. W przeciwieństwie do lodu wodnego nie przechodzi w stan ciekły, lecz sublimuje odbierając ciepło z otoczenia.